|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Malın Cinsi** | **Özellikleri** | **Adedi** |
| 2 | **Güvenlik Kamerası 2.8 1080P IR Bulle Starlight** | Çözünürlük : HD1080PPiksel Sayısı : 1930(H) × 1088(V)Minumum Işık Gereksinimi : 0.01 Lux (F1.2,AGC ON),0 Lux with IRLens : 3,6mmGece Görüş Mesafesi : 20mt IR mesafesiShutter Hızı : 1/25(1/30) s to 1/50,000 sVideo Çıkışı : Switchable TVI/AHD/CVI/CVBSGüç Tüketimi : Max. 3.3 WÇalışma Sıcaklığı : -40 °C - 60 °CNem : IP66 | 20 |

NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÖRNEK