|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Malın Cinsi** | **Özellikleri** | **Adedi** |
| 2 | **Güvenlik Kamerası 2.8 1080P IR Bulle Starlight** | Çözünürlük : HD1080P  Piksel Sayısı : 1930(H) × 1088(V)  Minumum Işık Gereksinimi : 0.01 Lux (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR  Lens : 3,6mm  Gece Görüş Mesafesi : 20mt IR mesafesi  Shutter Hızı : 1/25(1/30) s to 1/50,000 s  Video Çıkışı : Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS  Güç Tüketimi : Max. 3.3 W  Çalışma Sıcaklığı : -40 °C - 60 °C  Nem : IP66 | 20 |

NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÖRNEK